**Тележка-хранилище**

1.     Наименование оборудования: Тележка-хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором, Россия School Charger  (ОКПД2 – 26.20.15.000-00000439)

2.     Марка: Nout-16R-Max-L Хочу такой сайт

3.     Характеристика:

вид – проводная; вместимость, штука – 16; высота тележки, мм – 975; ширина тележки, мм – 1115; ширина ячейки, мм – 51; режим работы - режим Авария; защита каждого канала от короткого замыкания – наличие; защита каждого канала от перенапряжения - наличие; корпус с замком хранения – металлический; возможность зарядки ноутбуков – наличие; глубина тележки для хранения ноутбуков, мм – 720; напряжение питания, В/Гц - 220/50; потребляемая мощность, Вт – 2500; потребляемый ток, А – 12; зарядка 100 %,  час – 5; режим быстрой подзарядки каждой группы, минута – 30; роутер Wi-Fi стандарта 802.11n – наличие; колеса поворотное для передвижения, штук – 2; колеса поворотное для передвижения с тормозом, штук – 2; длина шнура, метр - 2,7.